#include <Servo.h>

Servo myServo;

int pos = 0;

int boton=4;

int entrada = A1;

void setup() {

myServo.attach(6);

pinMode(boton,INPUT\_PULLUP);

}

void loop() {

int p = analogRead();

}